FWtools 2.4.7
-Incluye visor OpenEV, para varios formatos y acceso a fuentes WMS, entre otros
-Para extraer SHP de archivos MDB de ArcGIS, tras instalar, desde el enlace a la shell, ejecutar:

> ogr2ogr shpSalida baseArcgisEntrada.mdb
OJO!!! warning 6: recorta todas las variables shape a 10 caracteres


NOTAS:
ogr2ogr reference: 	http://www.gdal.org/ogr/ogr2ogr.html
FWTools: 		http://fwtools.maptools.org/

GDAL, geospatial raster
OGR, geospatial vector